Οδηγίες
Σχετικά
Φύλλο Εργ.
Όγκος κυλίνδρου
Όγκος κυλίνδρου
Αρχική πίεση
3.0
MPa
Αρχική θερμοκρασία
227
°C

##### Οδηγίες

Αυτό το ψηφιακό πείραμα διαστέλλει ένα ιδανικό αέριο, το οποίο βρίσκεται σε υψηλή πίεση στην αριστερή δεξαμενή, αδιαβατικά στη δεξιά δεξαμενή, η οποία αρχικά εκκενώνεται.

Επιλέξτε τον όγκο κάθε δεξαμενής (25, 50 ή 100 L) και ορίστε την αρχική πίεση και θερμοκρασία του αερίου στην αριστερή δεξαμενή με τα ρυθμιστικά.

Στη συνέχεια, ανοίξτε τις βαλβίδες στο πάνω μέρος των δύο δεξαμενών κάνοντας κλικ σε αυτές.

Για να διαστέλλετε το αέριο στη δεξιά δεξαμενή, ανοίξτε τη βαλβίδα που συνδέει τις δεξαμενές κάνοντας κλικ σε αυτήν.

Τοποθετήστε το ποντίκι σας πάνω από τα μανόμετρα για να επεκτείνετε το μέγεθός τους για ευανάγνωστη ανάγνωση.

Επαναφέρετε την προσομοίωση κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επαναφορά".

Κάντε κλικ στο κουμπί "Φύλλο εργασίας" (από το μενού) για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας για αυτό το πείραμα.

##### Σχετικά

Ψηφιακό Πείραμα Αδιαβατικής Διαστολής Αερίου μεταξύ Δύο Δεξαμενών

Μπατσακίδης Αθανάσιος - ΠΕ82

Έκδοση v.1.03